**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna**

 Zestaw: Ciągnik rolniczy z wyposażeniem i zestaw uprawowo-siewny

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY OCZEKIWANE** | **PARAMETRY OFEROWANE**Należy wpisać oferowane parametry |
| Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy - rok produkcji 2016 |  |
| Silnik – 6 cylindrowy spełniający normę spalin min. TIER4  |  |
| Moc znamionowa min: 170 KM |  |
| Układ oczyszczania spalin SCR  (bez filtra cząstek stałych ) |  |
| Układ paliwowy zasilany min. dwoma pompami smarowanymi olejem silnikowym |  |
| Skrzynia biegów min. 24Przód/24 Tył |  |
| Napęd na cztery koła – 4x4 załączany elektrohydraulicznie poprzez przycisk, oś przednia z blokadą mech. różnicowego, 100% automatyczne zarządzanie przednim napędem i blokadą tylnej osi. |  |
| Mokre sprzęgło wielotarczowe |  |
| WOM tylny załączany elektrohydraulicznie 540/1000/540E/1000E obr/min. z funkcją Auto. |  |
| Podnośnik tylny o udźwigu w zakresie min. 9200 kg – max: 11500 kg. Sterowany elektronicznie z radarem. |  |
| Dodatkowy przycisk do sterowania tylnym TUZ ułatwiający agregowanie z maszynami |  |
| Kabina ogrzewana, wentylowana z klimatyzacją, fotel operatora pneumatyczny, fotel pasażera, regulowana kierownica, radio, szyberdach szklany z roletą |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności min. 250 litrów max. 350 litrów |  |
| Min. 8 wyjść hydraulicznych zewnętrznych.  |  |
| Pneumatyka dla przyczep 1 i 2 obwodowa |  |
| Ogumienie o rozmiarze min: 540/65R28 przód oraz 650/65R38 tył z felgą spawaną. |  |
| Zaczep transportowy górny automatyczny do przyczep + dolny + piton-fix |  |
| Światło obrotowe |  |
| Udokumentowanie danych technicznych ( folder producenta + wyciąg ze św. homologacji ) |  |
| **Dodatkowe wyposażenie ciągnika**  |  |
| Przedni TUZ o udźwigu w zakresie min. 3 700 kg- max: 4 100 kg z obciążnikiem przednim min.1000 kg  |  |
| **Zestaw uprawowo-siewny pneumatyczny** |  |
| Szerokość robocza 3 m. |  |
| Pneumatyczny transport ziarna. |  |
| Pojemność zbiornika na ziarno min. 700 l – max. 1100 l |  |
| Elementy uprawowe w postaci talerzy o średnicy min. 460 mm  |  |
| Wał dogniatający gumowy o średnicy min. 500 mm |  |
| Redlice w ilości 24 szt. dwutarczowe przemienne samoczyszczące z kółkami dogniatająco kopiującymi |  |
| Ścieżki technologiczne elektryczne |  |
| Aparaty wysiewające z nakładkami do nasion drobnych |  |
| Pomost załadunkowy |  |
| Zagarniacz tylny umiejscowiony za redlicami |  |
| Udokumentowanie danych technicznych ( folder producenta ) |  |
| **Wymagania dodatkowe****- Zamawiający wymaga, aby oferowane maszyny współpracowały ze sobą.** - Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia- Bezpłatna dostawa, uruchomienie urządzenia, szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego- Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz katalog części- W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy na okres trwającej naprawy. |  |
| Długość wymaganej gwarancji 24 miesiące |  |

 ...................................................................................

 (podpis przedstawiciela Wykonawcy)